
     房屋市政工程可能存在的有限空间作业场景示例
	序 号
	施工类别
	可能的有限空间 作业场景
	可能的作业活动
	可能的危害因素

（主要气体）
	可能的事 故类别

	1
	地基与基 础工程
	桩孔内
	（1）人工挖孔桩作业

（2）爆破扩孔、绑扎探测管等需要 人员进入桩孔的作业
	（1）氧含量不足

（2）沼气（ 甲烷 ）、 硫化氢等
	窒息、中毒

	
	
	地下室外墙与基 坑边坡形成的狭 小空间（肥槽）
	脚手架搭拆、模板拆除、防水、砌 筑、清理作业
	（1）氧含量不足

（2）硫化氢、苯类等 有毒有害气体
	窒息、中毒

	2
	主体结构 工程
	消防水池、汽车 坡道下部三角区 域 、人防工程等 通风不 良的封闭 半封闭空间
	（1）拆模、剔凿、修补、防水、清 理等作业

（2）巡查、测量、检测等活动
	（1）氧含量不足

（2）硫化氢等有毒有 害气体
	窒息、中毒

	
	
	采用盖挖逆作法 施工的地下室 、 地下车站等
	（1）结构施工作业

（2）巡查、测量、检测等活动
	（1）氧含量不足
	窒息

	
	
	封闭型钢结构内
	焊接、气割、金属打磨作业
	（1）氧含量不足

（2）二氧化碳、氩气 等惰性气体
	窒息

	
	
	
	涂装作业，防腐作业
	苯类
	中毒、爆炸

	3
	装饰装修

工程
	封闭半封闭空间
	（1）环氧树脂地坪、油漆等涂装作 业

（2）防腐、保温作业

（3）焊接、气割等明火作业
	苯类、醛类等可燃、 有毒有害气体
	爆炸、火灾、 中毒

	4
	机电工程
	地下电缆夹层 ， 吊顶夹层， 电缆 隧道， 封闭的电 缆沟槽
	（1）敷设电缆，支架、管道焊接作 业

（2）安装、调试、更换、维修作业
	（1）氧含量不足

（2）焊接烟尘

（3）一氧化碳、氰化 氢等有毒气体（ 电缆 失火）

（4）硫化氢、 甲烷
	窒息、中 毒、火灾、 爆炸

	
	
	冷库、制冰室、 泵房等
	（1）防腐、保温作业

（2）明火作业

（3）清理作业
	（1）苯类、醛类等可 燃、有毒有害气体

（2）硫化氢、 甲烷
	中毒、火灾、爆炸

	
	
	管沟、 电梯井、 管井、廊道等
	（1）管道敷设，设备安装、调试， 维修作业

（2）防腐、绝热、保温作业

（3）电焊，气割作业
	（1）苯类、醛类等可 燃、有毒有害气体

（2）氧含量不足

（3）焊接烟尘
	中毒、窒息、火灾

	
	
	（1）水箱、冷藏 箱、压力容器、

储罐、锅炉等密 闭设备内部

（2）可进人管 道 、烟道 、风管 等空间
	（1）焊接、气割、金属打磨作业

（2）涂装、防腐、保温作业

（3）设备安装、调试、维修作业
	（1）氧含量不足

（2）焊接烟尘

（3）二氧化碳、氩气 等惰性气体
	中毒、窒息、爆炸

	序 号
	施工类别
	可能的有限空间 作业场景
	可能的作业活动
	可能的危害因素

（主要气体）
	可能的事 故类别

	5
	市政管  网、污水

处理工程
	（1）管道、箱涵、 井室内

（2）污水池等污 水处理设施内
	（1）封堵作业，清淤、清理作业， 结构修复作业，防水、 防腐作业

（2）与 已投用污水管道、箱涵、污 水池进行连通、接驳作业

（3）设备安装、调试、维修作业

（4）巡查、测量、检测活动
	沼气（ 甲烷）、硫化 氢、氨气、氧含量不 足
	中毒、窒

息、爆炸

	6
	地下暗挖

工程
	地下管道、隧道、 竖井、洞室等空  间内
	（1）人工顶管作业

（2）进入管道、隧道、竖井内作业

（3）顶管机、盾构机开仓换刀、维 修作业

（4）巡查、测量、检测等活动
	（1）氧含量不足

（2）沼气（ 甲烷）

（3）有毒有害、窒息 性、易燃易爆物质（管 道泄漏）
	中毒、窒

息、爆炸

	7
	桥梁工程
	箱梁箱室内
	（1）拆模、剔凿、修补、清理作业

（2）巡查、测量、检测等活动
	氧含量不足
	窒息

	
	
	
	焊接、气割、金属打磨作业
	氧含量不足、二氧化 碳、氩气等惰性气体
	窒息

	
	
	
	涂装作业
	苯类
	中毒、爆炸

	8
	配套设施
	场内封闭式垃圾 站
	清理作业
	（1）氧含量不足

（2）沼气（甲烷）

（3）硫化氢等有毒有 害气体
	窒息、爆

炸、 中毒


注：表中列举为可能存在的有限空间作业场景示例，详见《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行》
附件2

施工单位有限空间作业票

	项目名称
	
	作业班组
	

	作业地点
	
	作业内容
	

	主要危险有害因素
	

	作业人员
	
	监护人员
	

	作业时间
	年  月   日   时   分开始，至   月   日   时  分结束

	序号
	主要安全措施
	核准情况

	1
	已开展有限空间作业安全技术交底
	

	2
	作业人员、监护人员已确定，且培训合格
	

	3
	有限空间通风、气体准入检测满足要求。
	

	4
	现场防护、个体防护装备、应急救援装备满足要求。
	

	5
	已编制应急预案并开展交底。
	

	6
	其他
	

	申请人（作业班组现场负责人）签名：


	核准人（施工单位现场管理人员）签名：



	完工确认（施工单位现场管理人员）签名：

年   月   日   时   分


附件3

哈尔滨工业大学（威海）后勤保卫处有限空间作业申请审批表

	项目名称
	
	有限空间作业单位
	

	作业时间
	年    月    日    时至       年    月    日    时

	作业地点
	
	作业人员
	
	监护人员
	

	有限

空间
作业
单位
安全
措施
	1.现场是否配置足够防护、救援装备器材               是□ 否□  数量：_____ 

	
	2.现场安全负责人、作业人员、监护人员已确定，作业票齐全，有培训合格证明。 

是□ 否□

	
	3.施工现场是否对作业场所进行有效防护，设置警示标识。               是□ 否□

	
	4.是否严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则             是□ 否□

	
	5.作业完成后，清理现场，关闭出入口，恢复现场环境或防护措施。       是□ 否□

	
	6.有限空间作业施工方案、安全措施、应急预案（可附件）               是□ 否□

	
	7.有限空间作业安全“十个不准”：①未经批准不准私自进入有限空间作业；②作业方案未经安全可靠性论证和审批不准作业；③涉及气体和缺氧环境的有限空间未采取通风和连续监测措施不准作业；④未对作业人员履行危险有害因素告知手续不准作业；⑤未经专人对现场安全措施进行确认不准作业；⑥安全监护人员不在现场不准作业；⑦未经过专项培训且合格的人员不准作业；⑧未彻底清理残留物不准作业；⑨应急救援措施和器材准备不到位不准作业；⑩作业人员、工器具清点不清不准封闭出入口。

8有限空间 作业安全“十必须”：①必须办理安全许可审批手续；②必须采取可靠隔断（隔离）和置换措施；③必须执行先通风、再检测、后作业的原则；④必须保持通风设施的正常连续运转；⑤必须佩戴气体监测仪；⑥必须配备通讯联络工具，设置安全监护人并保持联系；⑦必须按照作业标准和单项安全技术措施作业；⑧高处作业的有限空间必须设置逃生和应急救援通道；⑨必须保持出入口畅通；⑩发生异常情况必须立即撤离。

	作业单位
负责人
	负责人：

联系电话：
	有限空间作业单位
现场管理人
	现场管理人：

联系电话：

	校内引进工程
管理单位
	审批意见：
现场监管人：          
负责人：          
                 年   月   日
	校内有限空间作业
审查备案部门
	审查备案意见：
负责人：                
 年   月   日

	现场检测
	作业施工单位现场检测是否达标是□ 否□
检测人：

年   月  日
	校内引进工程管理单位
	引进工程管理单位现场检测是否达标      是□ 否□
检测人：

年  月   日

	有限空间作业结束验收情况
	验收情况：                  验收人员：                           年   月   日


附件4        有限空间施工作业流程图
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阶段





有限空间施工


作业单位





引进项目管理单位





保卫办公室





作业申请





持作业票、培训合格证明、填写作业申请





开始





审批作业方案





审查备案作业方案





作业前现场


检查





做好作业场所防护、配备防护装备等施工前准备工作





对作业单位各项安群防护措施进行现场确认、开展安全教育





对作业单位各项安全措施进行现场确认、现场监督








作业实施中





落实“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则，


施工作业单位现场负责人始终监督现场作业状态





负责有限空间作业


现场安全监管，检查严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则





做好有限空间作业


施工现场的巡检





作业结束后





清点人数，确认现场无遗留后关闭出入口，恢复现场环境





检查现场情况


组织验收








参与验收





文件归档





结束









